日本語プログラム言語「ひまわり」> 命令> MCI送信

# MCI送信

引数 | ?を
説明 | MCI(Multimedia Control Interface)へコマンドを送信し、エラーやメッセージがあれば「それ」に返す

詳しい説明

> MCI(Multimedia Control Interface)へコマンドを送信し、エラーやメッセージがあれば「それ」に返す。もし、エラーである場合は、エラーメッセージの前に、『MCIエラー:』の文字がつく。
> 主なMCI命令と使い方：

> 書式 | 解説 | 使用例
> open デバイス名 [alias エイリアス名] | 指定したデバイスを開く。 | open test.mid alias test
> close デバイス名 | デバイスを閉じる | close test
> play デバイス名 [from 開始] [to 終了] | 演奏する | play test
> record デバイス名 [from 開始] [to 終了] | 録音する(WAVのみ) | record devname
> stop デバイス名 | 演奏を停止する | stop test
> pause デバイス名 | 演奏を一時停止する | pause test
> resume デバイス名 | 演奏を再開する | resume test
> seek デバイス名 to 変更位置 | 演奏位置を変更する to start で、先頭 to end で、最後に移動 | seek test to start
> set デバイス名 設定文字列 | デバイスの設定を行う | CDトレイの開け閉め set door closed set door open
> status デバイス名 ステータス名 | デバイスの状態を得る | 現在のトラック status test current track 長さ status test length 全体のトラック数 status test number of track
> load デバイス名 ファイル名 | ファイルを読み込む | load dev test.wav
> save デバイス名 ファイル名 | ファイルを保存する | save dev test.wav

> →その他サンプル解説(WEB)

サンプルコード

> `'MCI送信 のサンプル 『open test.mid alias mydev』を、MCI送信 それを、言う'エラーがあれば内容が表示される` 『play mydev』を、MCI送信 それを、言う 『status mydev length』を、MCI送信 「長さは、{それ} です。」と、言う。'MCIコマンドで、MIDIファイルの長さを得る 『close mydev』を、MCI送信 それと、言う

参照

> 演奏 / 演奏停止 / 演奏状態 / MCI送信命令

戻る