日本語プログラム言語「ひまわり」> 命令> CMYK

# CMYK

引数 | ?,?,?,?
説明 | シアン?,マゼンダ?,イエロー?,ブラック?(各0~255)から、カラーコードを得る

詳しい説明

> シアン?,マゼンダ?,イエロー?,ブラック?(各0~255)から、カラーコードを得る。
> 但し、内部で、CMYKを、RGBに変換しているだけである。この変換は精度が低く印刷向きではない。

> →その他サンプル解説(WEB)

サンプルコード

> `'CMYK のサンプル 'CMYKをバーで操作するサンプル 色チェックラベルを、ラベルとして、作成。 その、テキストは、「■■■■■■■■■」 値ラベルを、ラベルとして、作成。 その、テキストは、0 「C M Y K」を、反復( 表示。 「{それ}を、バーとして、作成。」を、ひまわりする。 その、最大値は、255 その、イベントは、( 色番号=CMYK(C,M,Y,K) 色チェックラベルの、フォント色は、色番号 値ラベルは、HEX(色番号) ) )`

参照

> RGB,CMYK

戻る